様式第５号（第８条関係）

屋外広告物安全点検調書

（表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1　許可年月日 |  年　　月　　日　 | 許 可 番 号 | 　　　　　　　　　　第 号 |
|  |  | 異常の有無 | 改善の概要 |
| ２　点　検　項　目 | 表示面（汚染、たい色、変色、塗料等のはく離、破損等） | 有・無 |  |
| 主要部材（変形、腐食、劣化等） | 有・無 |  |
| ボルト、ナット、ビス等（緩み、さび、破損等） | 有・無 |  |
| 溶接、支持、取付部分等（亀裂、変形、腐食等） | 有・無 |  |
| ネオン、照明装置等（ちらつき、無点灯等） | 有・無 |  |
| その他点検した箇所（　　　　　　　　　） | 有・無 |  |
| 3　点検日 |  　　 　　年　　　　月　 　　日 |
| 4　作成者 | 住所氏名 | 〒 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話( 　 ) － |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ※受　 　　　　付 | ※決裁権者 | ※合　　議 | ※担 当 者 |
|  |  |  |  |
| ※ 備　　　　　　考 |  |

注 1　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

2 ※欄は、記入しないこと。

3　記入にあたり裏面を参照すること。裏面の記入は任意です。

（裏）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 点検内容 | 異常 | 異常の内容 | 処理 |
| 表示面（汚染、退色、変色、塗料等の剥離、さび、破損等） |
|  | 広告板・文字 | １ 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２ 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３ 枠組み部材の破損、ねじれ | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 主要部材（変形、腐食、劣化、傾斜、ぐらつき、ねじれ等） |
|  | 基礎躯体 | １ 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２ 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ボルト、ナット、ビス等（緩み、さび、破損、欠落等） |
|  | 支持取付部 | １ 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２ 鉄骨接続部（ボルト）の緩み、欠　　　落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 溶接、支持、取付部分等（亀裂、変形、腐食、クラック、裂傷等） |
|  | 詳細部 | １ ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２ 取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ネオン、照明装置等（ちらつき、無点灯、変形、さび、漏水、分電盤の破損等） |
|  | 照明装置 | １ 蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの異常、ネオン管の不発光 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２ 照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３ ネオン管・サポート類の破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ４ ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 分電盤 | １ 分電盤の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２ 電源配線経路の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３ 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| その他点検した箇所 |
|  | その他 | １ 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２ 図面との相違の有無 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３ その他点検した事項 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 特記事項 |  |